**信息科学技术学院服务器机房安全管理规定**

1. 服务器机房（以下简称“机房”）严禁无关人员进入。工作人员每次离开机房都要检查机房门窗是否关好、锁好。
2. 所有机房必须配备专门的温度传感器并连接到安全管理人员手机APP上，对机房内服务器温度进行实时监控和预警，提示安全员及时处理服务器温度过高等险情。
3. 机房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得堆放各种杂物和易燃、易爆等危险品。
4. 机房增设服务器应及时填报《服务器设置审批表》并交院办备存。
5. 机房设备须有专人负责维护，按照规定的维护检查项目和时间认真保养、检查及维修。对机房的备电系统要经常检查，定期进行充、放电处理，及时更换电池。
6. 机房安全管理人员应定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路形成火灾隐患。未经批准，任何人不得私自在机房内任意拉接和外接电线、网线和电源。
7. 机房安全管理人员要熟悉机房消防用品的存放位置和使用方法，并定期对消防用品进行检查。

信息科学技术学院

二○一九年五月九日